**基于RFID技术的航空行李  
人工分拣辅助系统**

—详细设计

**密级：秘密**

**版本：0.4**

**2016-7-28**

目录

[版本修订记录 1](#_Toc457497239)

[1. 文档背景 2](#_Toc457497240)

[1.1. 文档目标 2](#_Toc457497241)

[1.2. 背景 2](#_Toc457497242)

[1.3. 系统目标 4](#_Toc457497243)

[1.4. 术语定义 4](#_Toc457497244)

[2. 业务流程 6](#_Toc457497245)

[2.1. 业务总流程 6](#_Toc457497246)

[2.2. 标签打印机工作流程 7](#_Toc457497247)

[2.3. 径控通道工作流程 7](#_Toc457497248)

[2.4. 服务器工作流程 8](#_Toc457497249)

[2.5. 显示屏控制器工作流程 8](#_Toc457497250)

[3. 系统体系架构 9](#_Toc457497251)

[3.1. 硬件资源 9](#_Toc457497252)

[3.2. 软件架构图 10](#_Toc457497253)

[3.3. 部署图 11](#_Toc457497254)

[4. 功能模块 11](#_Toc457497255)

[4.1. 消息总线 12](#_Toc457497256)

[4.1.1. 消息总线模块 12](#_Toc457497257)

[4.1.2. 主题消息分类 12](#_Toc457497258)

[4.2. 标签打印机 15](#_Toc457497259)

[4.2.1 设计思想 15](#_Toc457497260)

[4.2.2 改进细节 15](#_Toc457497261)

[4.3. 服务器 17](#_Toc457497262)

[4.3.1. 检测行李信息 17](#_Toc457497263)

[4.3.2. 建立新航班信息 18](#_Toc457497264)

[4.3.3. 建立新行李信息 18](#_Toc457497265)

[4.3.4. 更新行李状态 18](#_Toc457497266)

[4.3.5 航班行李数量复核 18](#_Toc457497267)

[4.4. 径控通道 19](#_Toc457497268)

[4.5. 虚拟显示屏控制器 20](#_Toc457497269)

[4.5.1. 新增行李显示 20](#_Toc457497270)

[4.5.2. 删除行李显示 20](#_Toc457497271)

[4.5.3. 行李状态更新 20](#_Toc457497272)

[4.5.4. 航班显示/删除 20](#_Toc457497273)

[4.6. 航班代理 21](#_Toc457497274)

[4.6.1. 报文获取 21](#_Toc457497275)

[4.6.2. 报文解析 21](#_Toc457497276)

# 版本修订记录

类别：A-增加；M-修改；D-删除

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修订日期 | 版本号 | 修订类别 | 描述 | 修改人 |
| 2016-7-15 | 0.1 | A | 建立文档。 | 贾环宇 |
| 2016-7-24 | 0.2 | A | 添加系统体系架构等内容。 | 丁杨 |
| 2016-7-27 | 0.3 | A | 添加航班代理等内容。 | 刘天赐 |
| 2016-7-27 | 0.4 | A | 添加消息总线及标签打印机等内容。 | 林琼政 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 文档背景

## 文档目标

本文档为“基于RFID技术的航空行李人工分拣系统”详细设计文档，旨在对系统的详细信息进行阐述，并描述技术方案中的各种技术细节。

## 背景

北京首都国际机场含有包括T1、T2、T3在内的三个航站楼，其中T1航站楼由海南航空全部租用，用以办理海南航空集团旗下的各种业务。由于T1航站楼修建历史较久，其行李分拣仍然采用人工的方式，效率低下，出错率较高。



图 1 T1航站楼行李分检池实地图

图1展示了T1航站楼行李分拣装置。来自值机处的行李通过传送带运往T1航站楼地下，传递至由两条互相连接的环形传送带所构成的分检池上。工人在分检池旁某个地点对行李实施分拣，将传送带上的行李按照不同的航班分别放置在对应运输车上。分检池的形状和位置如图2所示。




图 2 分检池结构示意图

两个传送带均为椭圆形，中间由两条履带相连接。在环形传送带和履带相连的地方安装了一个挡板，通过人工控制挡板的开闭可以决定行李是通过履带传送到另一端还是继续留在本条传送带中。分拣人员分布在分检池的外侧，当有行李经过时工人需要翻看行李的标签信息，对行李的目的地进行人眼识别。如果行李目的地和自己负责的航班相匹配，则将行李放入行李集装箱或行李拖车上。如果行李目的地不匹配，则让行李继续在分拣池内继续循环传送。

因为乘客办理行李托运无统计特性，所以在分拣过程中不能预知多少行李会被放入拖车，也无法预知下一个行李的到达时间。工人必须换班轮流守候在分拣转盘附近，即使没有任何行李到达也需如此。如此粗放的行李分拣方式，给行李分拣人员带来了不便，也导致了不少行李的丢失和错放等情况的发生。

本项目的目的是研发个人行李实时监控及分拣辅助系统，通过显示屏等手段即时跟踪行李位置，方便行李分拣人员的及时分拣。通过本系统能够有效控制行李丢失事件，显著提高人工分拣效率，能够为上层人性化应用提供基础服务。

## 系统目标

根据上述业务分析，本项目拟研发航空行李人工分拣辅助系统，所要达到的目标有：

1. **向后兼容性**。现有的分拣设施基于条形码和打印码结合的混合方式，分拣人员一般使用人眼识别得出行李的相关信息。本项目试运行阶段必须兼容现有的分拣流程和方法，即除电子标签之外，还需要同时提供条形码和打印码两种方式。
2. **降低行李丢失率**。最基本的功能需求，要求实时准确监控和追踪每个行李的运送路径；要求遇到行李状态异常时，系统能够及时进行有效提示；要求遇到行李丢失时，系统能够准确定位和追踪到行李。
3. **虚拟化显示行李位置**。人工行李分拣方式造成了巨大的人力资源浪费。一方面，即使在没有行李被传送到是也需要有人在分拣盘附近等候；另一方面，当航班和行李数量比较多的时候，行李会很容易被拣错，使其成本升高。本系统拟采用可视化界面，虚拟化显示当前行李的位置，以增强工人的分拣效率，减小分拣错误。

## 术语定义

1. **北京首都国际机场。**北京首都国际机场（ICAO：ZBAA，IATA：PEK），简称首都机场或北京机场，为[中华人民共和国](http://baike.baidu.com/view/1256.htm" \t "_blank)和北京联外主要的国际机场，是目前[中国](http://baike.baidu.com/view/61891.htm)最繁忙的[民用机场](http://baike.baidu.com/view/700374.htm)，也是[中国国际航空公司](http://baike.baidu.com/view/125670.htm)的基地机场，其中1号航站楼于1980年启用。自2008年起，海南航空转场1号航站楼，使其成为海南航空集团（包括海南航空公司HU、大新华航空CN、天津航空公司GS、首都航空公司JD等）国内航班的专用航站楼。
2. **值机。**值机是民航的一种工作，就是为旅客办理乘机手续（换登机牌、收运旅客的托运行李、安排旅客的座位）。旅客需要在候机楼的值机柜台办理值机手续。按照相关规定，所携带的行李超过一定重量或体积限制的，应作为托运行李托运。托运行李将被打上对应标签，并利用传送带传入航站楼底下的行李分拣池。
3. **分拣池。**需要托运的行李通过传送带，最终被运送到分拣池，再由工人进行分拣装车，再运送到飞机上。图三所示为单个传送带的形状。





图 3 单个传送带结果示意图


系统相关的分检池则如图2所示，由两个相同大小的传送带互相连接组成。工作人员通过控制挡板的开闭来决定是否让一条传送带上的行李传送到另一条传送带。当分检池运行时，分拣人员站在分检池外侧，拣出自己负责航班的行李，并放置于对应的行李车上。

# 业务流程


## 2.1. 业务总流程




## 2.2. 标签打印机工作流程




## 2.3. 径控通道工作流程



## 2.4. 服务器工作流程



## 2.5. 显示屏控制器工作流程



# 系统体系架构

## 硬件资源

本系统所涉及到的硬软件资源包括：

|  |  |
| --- | --- |
| **资源名称** | **资源描述** |
| RFID标签打印机 | 用于为行李打印RFID标签 |
| 径控通道 | 用于检测行李标签的通道 |
| 航班信息 | 航班号、航班行李总数等 |
| 分拣池 | 每个分拣池分为若干个分拣区 |
| 虚拟化显示器 | 用于显示分拣池中的行李当前位置 |

## 软件架构图




图 4 系统软件架构图

上图显示了系统的体系架构，本系统采用传统的分层架构，包括硬件层、交互层、核心层、与用户接口/服务层。

1. **硬件层**：本系统所涉及到的硬件设备纷繁复杂，包括标签打印机，径控通道，复核通道，手持阅读器，腕带阅读器，定位设备，和运输工具（小车、集装箱或飞机）。
2. **交互层**：本系统需要同其他三个系统做交互，包括设备信息系统，航班信息系统和乘客信息系统。设备信息系统是指现有的设备管理系统，如运输工具，员工信息等；航班信息系统记录了航班的起飞和降落时间等信息；乘客信息系统包括乘客的相关信息，如姓名、航班、手机号码等。本系统通过交互层和这些第三方系统进行信息交互。
3. **核心层**：核心层运行整个系统的基础服务，是整个系统的控制中心。其内核包括传送控制，自动复核，路径跟踪，行李定位，异常管理，和行李生命周期管理六大关键技术。
4. **用户接口层/服务层**：用户接口是通过图形用户界面的方式同用户进行交互，而服务则是通过Web服务的方式向外部开放接口，便于第三方人性化应用的开发。

## 部署图




图 5 系统部署图

# 功能模块

本小节对各个组件的功能进行了详细描述。

## 4.1. 消息总线

### 4.1.1. 消息总线模块

消息总线是对消息推送和分配的组件，本系统采Apache ActiveMQ消息系统。Apache ActiveMQ纯Java实现的、开源的、符合JMS1.1规范的标准消息系统，也是目前最流行和功能最强大的消息系统。JMS是一种与厂商无关的 API，用来访问消息收发系统。它类似于 JDBC(Java Database Connectivity)：这里，JDBC 是可以用来访问许多不同关系数据库的 API，而 JMS 则提供同样与厂商无关的访问方法，以访问消息收发服务。JMS 使您能够通过消息收发服务（有时称为消息中介程序或路由器）从一个 JMS 客户机向另一个 JMS客户机发送消息。消息是 JMS 中的一种类型对象，由两部分组成：报头和消息主体。报头由路由信息以及有关该消息的元数据组成。消息主体则携带着应用程序的数据或有效负载。根据有效负载的类型来划分，可以将消息分为几种类型，它们分别携带：简单文本 (TextMessage)、可序列化的对象 (ObjectMessage)、属性集合 (MapMessage)、字节流 (BytesMessage)、原始值流 (StreamMessage)，还有无有效负载的消息 (Message)。

JMS有以下元素组成: (1) JMS提供者, 连接面向消息中间件的，JMS接口的一个实现。提供者可以是Java平台的JMS实现，也可以是非Java平台的面向消息中间件的适配器。(2)　　JMS客户, 生产或消费基于消息的Java的应用程序或对象。(3) JMS生产者, 创建并发送消息的JMS客户。(4) JMS消费者, 接收消息的JMS客户。(5) JMS消息, 包括可以在JMS客户之间传递的数据的对象。 (6) JMS队列, 一个容纳那些被发送的等待阅读的消息的区域。队列暗示，这些消息将按照顺序发送。一旦一个消息被阅读，该消息将被从队列中移走。(7) 　JMS主题, 一种支持发送消息给多个订阅者的机制。

### 4.1.2. 主题消息分类

1. **通用消息**。

消息概览

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | | **关联** | **发出端** | **接收端** | **类别** | **描述** |
| 0 | **0.1.1** | **0.2.1** | 所有 | 所有 | 发布 | 设备启动/关闭 |
| **0.1.2** | **0.2.2** | 所有 | 所有 | 发布 | 信息确认 |
| **0.2.1** | **0.1.1** | 所有 | 所有 | 订阅 | 设备启动/关闭 |
| **0.2.2** | **0.1.2** | 所有 | 所有 | 订阅 | 信息确认 |

详细消息格式

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名称** | **参数** | **类型** | **描述** |
| **0.1.1** | StatusSwitch设备启动/关闭 | source | int | 设备编号 |
| component | Int | 设备类型 |
| CommandType | bool | 开/关信息 |
| **0.1.2** | Confirm信息确认 | souce | int | 设备编号 |
| component | int | 设备类型 |
| success | bool | 指令执行情况 |

1. **航班代理**。

消息概览

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | | **关联** | **发出端** | **接收端** | **类别** | **描述** |
| 1 | **1.1.1** | **2.2.4**  **6.2.1**  **8.2.1** | M1 | M2,M6,M8 | 发布 | 新加个人行李 |
| **1.1.2** | **2.2.5**  **6.2.2**  **8.2.2** | M1 | M2,M6,M8 | 发布 | 删除个人行李 |
| **1.1.3** | **2.2.1**  **3.2.8**  **4.2.3**  **6.2.3**  **8.2.3** | M1 | M2,M3,M4,M6,M8 | 发布 | 关闭航班 |
| **1.4.1** | **4.3.1** | M1 | M4 | 响应 | 响应资源发现 |

1. **服务器**。

消息概览

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | | **关联** | **发出端** | **接收端** | **类别** | **描述** |
| 2 | **2.2.1** | **1.1.3** | M1 | M2,M3,M4,M6,M8 | 订阅 | 关闭航班 |
| **2.2.2** | **3.1.5** | M3 | M2,M6,M8 | 订阅 | 识别到应该提取的行李 |
| **2.2.3** | **6.1.3** | M6 | M2 | 订阅 | 行李状态修改 |
| **2.2.4** | **1.1.1** | M1 | M2,M6,M8 | 订阅 | 新加个人行李 |
| **2.2.5** | **1.1.2** | M1 | M2,M6,M8 | 订阅 | 删除个人行李 |
| **2.2.6** | **5.1.1** | M5 | M2,M8 | 订阅 | 跟踪路径信息 |
| **2.2.7** | **6.1.1** | M6 | M2，M8 | 订阅 | 确认复核某个行李 |
| **2.2.8** | **6.1.2** | M6 | M2，M8 | 订阅 | 取消复核某个行李 |
| **2.2.9** | **8.1.1** | M8 | M2 | 订阅 | 新航班的第一个行李入池 |
| **2.4.1** | **6.3.1** | M2 | M6 | 响应 | 响应标签对应的复核通道号 |
| **2.4.2** | **6.3.2** | M2 | M6 | 响应 | 响应航班当前被检入的行李列表 |
| **2.4.3** | **4.3.1** | M2 | M4 | 响应 | 响应资源发现 |

1. **虚拟显示屏**。

在得到各个行李在不同监测设备中的状态之后，实时显示模块对这些信息进行整合，建立推测模型，获得各个行李的实时位置以及状态信息，然后将其显示出来。表（4）给出了实施显示模块的消息机制。

消息概览

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | | **关联** | **发出端** | **接收端** | | **类别** | **描述** |
| 8 | **8.1.1** | **2.2.9** | M8 | M2 | 发布 | | 新航班的第一个行李入池 |
| **8.2.1** | **1.1.1** | M1 | M8 | 订阅 | | 新加个人行李 |
| **8.2.2** | **1.1.2** | M1 | M8 | 订阅 | | 删除个人行李 |
| **8.2.3** | **1.1.3** | M1 | M8 | 订阅 | | 航班关闭 |
| **8.2.4** | **5.1.1** | M6 | M2,M8 | 订阅 | | 跟踪路径信息 |
| **8.2.5** | **3.1.5** | M3 | M8 | 订阅 | | 识别到应该提取的行李 |
| **8.2.6** | **6.1.1** | M6 | M2,M8 | 订阅 | | 确认复核某个行李 |
| **8.2.7** | **6.1.2** | M6 | M2,M8 | 订阅 | | 取消复核某个行李 |
| **8.2.8** | **4.1.13** | M4 | M8 | 订阅 | | 通知信息 |
| **8.4.1** | **4.3.1** | M8 | M4 | 响应 | | 资源发现 |

## 4.2. 标签打印机

### 4.2.1 设计思想

RFID打印机是在北洋BTP-2000SII基础上，增加了RFID模块和航空协议模块。下图为结构设计实现原理图。




图 6 RFID打印机结构设计实现原理图

### 4.2.2 改进细节

针对实际使用中出现的问题，打印机在设计上有以下几个改进的细节。

**（1）**用尼龙材料加工外径比纸卷内径稍小的纸卷轴，压入纸卷支撑杆中，以防止纸卷在纸卷芯轴上跳动。




图 纸卷轴改进示意图

由于纸卷中心位置高度增加，纸卷最高处超过整机高度，无法关闭上盖。可按照斯马凯博外壳处理方案，将上壳开口，避让纸卷，客户同意此方案。




图 纸卷轴改进示意图

**（2）**制作长度为210mm(纸卷外径为205mm)的逼纸板与尼龙纸卷轴固定，阻止纸卷最外圈从两侧滑落。




图 逼纸板改进示意图

**（3）**制作压纸杆，控制打印纸运动轨迹，以保证射频天线信号强度稳定性。




图 压纸杆改进示意图(a)




图 压纸杆改进示意图(b)

## 4.3. 服务器

### 4.3.1. 检测行李信息

当径控通道上传行李标签检测信息之后，服务器保存其相应的信息，并根据其是否新航班、是否新行李进行对应的操作。

### 4.3.2. 建立新航班信息

服务器维护一个航班表，若径控通道上传的航班号不在航班表中，则将其添加到新航班。同时，服务器向显示屏管理器发送信息，包括新航班信息、新行李信息以及当前履带的传输速度等。显示屏提醒新航班行李的到来。

### 4.3.3. 建立新行李信息

若服务器接收到的航班号并非新航班，但行李为新行李，则仅将行李的信息发送至显示屏管理器。其中信息包括行李编号、径控通道编号、行李状态、当前履带的传送速度等。

### 4.3.4. 更新行李状态

若服务器接收到的行李信息表明其并非新行李，立即更新行李信息，将其最新状态等发至显示屏控制器中。

服务器为每一个到达的行李维护一个对象，根据其到达上一个径控通道的时间、当前速度等计算其当前位置，如果其位置应该到达下一个径控通道，但过了一定时间仍然未被其它径控通道检测到，那么判断其已经不在分检池中，此时向显示屏控制器中发送删除该行李的指令，并计入该航班的行李数统计。

### 4.3.5 航班行李数量复核

服务器对每一个航班的行李数量进行复核，其维护三个量：总行李数量、已到达行李数量及在池行李数量。


总行李数量由航班代理模块处获取，是这个航班总共托运的行李的数量。

当一个新行李被径控通道检测到时，系统令已到达行李数量加一，表示已经到达分拣池的行李数量。当已到达行李数量与总行李数量相等时，表明所有行李已经到达了分检池。

当一个新行李被检测到时，系统将在池行李数量加一；当某个行李被判定不在分拣池中时，令在池行李数量减一。当在池行李数量为零时，表明当前没有该航班的行李在分拣池中。

## 4.4. 径控通道

系统中径控通道的设置如下图所示。在两个环形传送带及其中间的连接履带上共设置六个径控通道。其中1、2号径控通道位于右传送带，5、6号径控通道位于左传送带，3、4号径控通道位于两条连接履带上。



当行李由两个入口进入分检池中时，会由某一个径控通道捕获到其标签信息。由于行李在经过某一个径控通道后，在不被拣走的情况下，其下一个径控通道已经基本被确认下来，因此行李在分拣池中的状态可以由固定的几个值来表示。如下表所示：

|  |  |
| --- | --- |
| **状态** | **描述** |
| a | 从1号径控通道位置到2号径控通道位置 |
| b | 从2号径控通道位置到1/3号径控通道位置 |
| c | 从3号径控通道位置到5号径控通道位置 |
| d | 从4号径控通道位置到2号径控通道位置 |
| e | 从5号径控通道位置到6号径控通道位置 |
| f | 从6号径控通道位置到5号径控通道位置 |

其中，6号径控通道位置同样可以到4号径控通道位置，但由于4号径控通道距离挡板比较近，因此可以通过算法对f状态的行李的状态进行修正，使其更正为d状态。

行李的状态机如下图所示：




图 行李状态机

所有的六个状态都可以转为终止状态。服务器为每一个行李维护一个对象，对象的属性包括行李航班号、行李号、目前状态、当前速度、经过上一个径控通道的时间等等。服务器由行李当前速度和经过上一个径控通道时间等参数计算出行李目前的位置，推测出行李此时是否应该通过下一个径控通道。如果超过一定时限行李仍未被下一个径控通道检测到，则判断其已经被拣走或者掉在地上，应在显示屏上删除此行李。而如果行李在某一个时刻被某一个径控通道检测到，则立即更新行李对象的相应信息，并在显示屏中进行位置的修改。

## 4.5. 虚拟显示屏控制器

### 4.5.1. 新增行李显示

在接到服务器关于显示新行李信息时，显示屏根据行李对象的相关信息，例如利用其通过的径控通道号来确定其位置，利用其当前状态和当前履带的速度来显示其运动轨迹。

### 4.5.2. 删除行李显示

当服务器发出删除行李显示的指令时，显示屏将删除该行李对象的当前显示及运动轨迹。

### 4.5.3. 行李状态更新

当显示屏控制器接收到行李状态更新的指示时，显示屏将删除行李当前的显示和运动轨迹，并对行李进行新的显示。

### 4.5.4. 航班显示/删除

当虚拟显示屏控制器接到关于新航班行李的信息时，即在屏幕中显示新航班的相关信息，例如航班号、目的地、已达分检池的行李数及总行李数等。

当该航班所有的行李已经到达分拣池且无行李传送在分拣池中，则服务器向虚拟显示屏控制器发送航班删除的信息。显示屏控制器清空所有与该航班相关的内容，为其它航班腾出空间。

## 4.6. 航班代理

本方案所有处理都建立在系统拥有航班信息以及行李的托运信息上。我们设计航班代理模块来达到此目的。航班代理模块分为两个字模块：

1. 报文获取模块：报文获取模块对接机场使用的离港信息系统，即中国航信开发的离港信息系统。报文获取模块时时从离港信息系统获取本系统关系的航班行李消息报文。
2. 报文解析模块：报文获取模块获取到行李消息报文后，交由报文解析模块解析，并将解析后的结果发送到消息总线上。

以下两节分别对两个模块的设计进行说明。

### 4.6.1. 报文获取

本模块从机场使用的离港信息系统获取航班的行李信息报文。根据我们的调研，机场使用的离港信息系统为中国航信开发的离港信息系统。根据我们对离港信息系统的学习以及和机场信息中心的沟通，我们使用如下方式获取航班行李信息报文：

1. 开发航班行李信息报文模块，部署在机场的信息系统服务器上。
2. 离港信息系统会以文件的形式实时产生我们订阅的航班行李信息报文到服务器指定路径下。
3. 模块从该指定路径实时读取报文文件，并交由报文解析模块进行解析。

对于本模块，本方案确保以下几点：

1. 模块具有高度的鲁棒性。程序不会出错退出。因为本模块是本系统的基础。
2. 对于所有离港信息系统产生的报文文件，本模块确保不漏读、不重复读。

### 4.6.2. 报文解析

作为行李分拣端，系统获取到的报文文件包括两类：

1. 行李信息报文，即 BSM（Baggage Source Message），表示航班的行李已托运，行李会达到行李掉落口。
2. 行李取消报文，即BRM（Baggage Removal Message），表示改行李已取消托运。

大部分的报文是BSM。BSM报文包含为航班所在离港机场的自动行李分拣系统使用的旅客行李标签数据。这个报文的目的也是为了旅客行李标签数据也包含为货运的宠物行李标签。所以，BSM可能在以下情况产生或者发送：

1. 在旅客操作过程中，他的行李标签被打印或者外部中转行李标签被指定，这包括一个进港航班的旅客通程值机流程当中转航班也打开值机时。
2. 在行李标签打印或者外部行李标签数据用BAG指令指定时。
3. 在每一个航班登机城市的进港中转旅客的航班值机初始化时。这个流程在航班接收到行李中转报文之后在航班值机初始化之前。
4. 在当前值机开放航班接收行李中转报文时（座位行李标签数据加入中转旅客值机记录）。

BSM报文格式一共有4种版本，为A，B，C或者1。格式描述如下。

版本A：

|  |  |
| --- | --- |
| **Line 1** | BSM |
| **Line 3** | .V/Aaaaa |
| **Line 7** | .N/nnnnnnnnnnnnn ... .N/nnnnnnnnnnnnn |
| **Line 4** | .F/xxxnnnna/nnaaa/aaa/a |
| **Line 10** | .P/aaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| **Line 13** | .L/xxxxxx |
| **Line 14** | .T/xxxxxxx |
| **Line 16** | .E/aaaa |
| **Line 17** | .R/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **Line 19** | ENDBSM |

版本B：

|  |  |
| --- | --- |
| **Line 1** | BSM |
| **Line 2** | aaa |
| **Line 3** | .V/Baaaa |
| **Line 5** | .I/xxxnnnna/nnaaa/aaa |
| **Line 7** | .N/nnnnnnnnnnnnn ... .N/nnnnnnnnnnnnn |
| **Line 4** | .F/xxxnnnna/nnaaa/aaa/a ... |
| **Line 8** | .S/a/nna/a/nnn/nnn/a |
| **Line 10** | .P/nnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| **Line 13** | .L/xxxxxx |
| **Line 14** | .T/xxxxxxx |
| **Line 16** | .E/aaaa |
| **Line 17** | .R/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **Line 19** | ENDBSM |

版本C：

|  |  |
| --- | --- |
| **Line 1** | BSM |
| **Line 2** | aaa |
| **Line 3** | .V/Caaaa |
| **Line 5** | .I/xxxnnnna/nnaaa/aaa |
| **Line 7** | .N/nnnnnnnnnnnnn ... .N/nnnnnnnnnnnnn |
| **Line 4** | .F/xxxnnnna/nnaaa/aaa/a |
| **Line 6** | .O/xxxnnnna/nnaaa/aaa/a |
| **Line 8** | .S/a/nna/a/nnn/nnn/a |
| **Line 10** | .P/nnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| **Line 13** | .L/xxxxxx |
| **Line 14** | .T/xxxxxxx |
| **Line 16** | .E/aaaa |
| **Line 17** | .R/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **Line 19** | ENDBSM |

版本D：

|  |  |
| --- | --- |
| **Line 1** | BSM |
| **Line 2** | aaa |
| **Line 3** | .V/1aaaa//xxxxxxxxxx/A |
| **Line 4** | .F/xxxnnnna/nnaaa/aaa/a |
| **Line 5** | .I/xxxnnnna/nnaaa/aaa/a |
| **Line 6** | .O/xxxnnnna/nnaaa/aaa/a |
| **Line 7** | .N/nnnnnnnnnnnnn |
| **Line 8** | .S/a/nna/a/nnn/nnn/a |
| **Line 9** | .W/a/nnn/nnnn/nnn |
| **Line 10** | .P/nnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
| **Line 11** | .Y/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **Line 12** | .C/xxxxxxxxxxxxxxxx |
| **Line 13** | .L/xxxxxx |
| **Line 14** | .T/xxxxxxx |
| **Line 15** | .K/xxxxxxx |
| **Line 16** | .E/aaaa |
| **Line 17** | .R/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **Line 18** | .X/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **Line 19** | ENDBSM |

本模块对这4种报文格式都做了支持进行解析。解析完以后，发送航班行李到达的信息到消息总线。

还有一部分行李报文为BRM。当一个值机指令标志已经值机行李被删除，一个行李删除报文（BRM）传出。BRM报文格式如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **Line 1** | CKI xxxnnnna/nnaaa aaa REMOVE BAGGAGE |
| **Line 2** | aaaaaaaaaaaa/aaaaaaaaaaaa DEST/aaa  BAG/nnnn/nnnn AGT n |

本模块解析到此种行李报文时，发送行李移除信息到消息总线。